**ИНСТРУКЦИЯ**

**для водителей автотранспортных средств, находящихся на территории**

**контейнерного терминала АО «ТАСКОМ»**

Территория Контейнерного Терминала АО «ТАСКОМ» (далее – КТ) является технологической зоной, в которой круглосуточно работает специальная перегрузочная техника и объектом повышенной опасности.

**Водитель обязан:**

- получить инструктаж о требованиях пропускного и внутриобъектового режимов на территории КТ у руководства транспортной компании и экспедитора или лица, нанявшего

автомашину для перевозки контейнера.

- во всех случаях, прямо не урегулированных Инструкцией, осуществлять движение, соблюдая правила дорожного движения и руководствуясь схемой движения автотранспорта, а так же знаками дорожного движения и дорожной разметкой;

- уступать дорогу технологическому оборудованию КТ (погрузчики, ричстакеры, краны РТГ), вплоть до остановки (особенно при въезде-выезде технологического оборудования из рядов контейнеров);

- соблюдать скоростной режим, движение по территории КТ осуществлять со скоростью не более 10 км/час;

- движение осуществлять между зонами хранения контейнеров только посередине проездов, не приближаясь к рядам контейнеров;

- не создавать помех погрузо-разгрузочным работам, технологическому оборудованию и другим участникам дорожного движения;

- выполнять указания сотрудников охраны и сотрудников КТ о режиме движения по территории КТ, соблюдении требований пропускного и внутриобъектового режимов, порядка въезда и выезда с территории КТ и оформления соответствующих документов;

- до прибытия к месту оформления автомашины на парковку, расположенную у Административного здания очистить от грязи и снега государственный регистрационный номер автотранспортного средства, номер контейнера, пломбу на контейнере, сверить их с номерами, указанными в сопроводительных документах;

- после регистрации автомашины в диспетчерской, начало движения осуществлять только после разрешения тальмана;

- заглушить двигатель при проверке автотранспорта в зоне транспортных КПП и предоставить кабину для её осмотра работниками охраны;

- движение по территории КТ осуществлять с включенным ближним светом;

- на время погрузки/разгрузки контейнера выйти из кабины автомашины и находиться в безопасном месте, в зоне видимости водителя погрузочной техники;

- водители после постановки контейнера, должны его закрепить, проверить соответствие документам и подписать акт приема-передачи.

**Водителю запрещается:**

- находиться на территории КТ после оформления документов на выезд;

- курить в местах, не оборудованных урнами и специальными знаками, в том числе и в кабине автомашины.

Курение разрешено в специально оборудованных местах, а именно:

- у входов в здание административно–бытового комплекса (2 места);

- подходить к автомашине и занимать место водителя до отъезда перегрузочной техники от автомашины-контейнеровоза;

- покидать кабину автомашины до подъезда к месту погрузки/выгрузки контейнера;

- во время погрузки/разгрузки контейнера или ожидания заходить между штабелей контейнеров и в зону движения погрузочной техники;

- пользоваться переносными газовыми плитами для подогрева пищи и обогрева, а также разводить открытый огонь;

- производить ремонт автотранспортного средства;

- пересекать линии технологических разметок, обозначающих зоны хранения контейнеров;

- нарушать порядок движения транспортных средств, установленный администрацией КТ и регулируемый дорожными знаками;

- выходить на железнодорожные пути на территории КТ. Проходить под вагонами, между вагонами, по сцепным устройствам вагонов, по ж/д путям, перебегать путь перед двигающимся локомотивом и вагонами.

- нарушать требования внутриобъектового и пропускного режимов, а также иные требования, предусмотренные Регламентом централизованного завоза.

За нарушение правил движения на территории КТ и настоящей инструкции водители лишаются права въезда на территорию КТ, автотранспортное предприятие, по договору с которым работает водитель, лишается аккредитации.

Генеральный Директор

ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/